{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[7,0,7,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                          年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"高压管道疏通机","功率：≧15KW/380V\n出水流量：≧80L/min\n出水压力：≧300bar\n适用管道：700mm内\n防护等级：≧IPX5\n机芯绕线材质：铜\n电源线长度：≧30米\n电源线规格：3*4平方铜线\n电机冷却方式：水冷\n配：漏电保护器、不锈钢长枪、50米高压疏通管、喷嘴*4、水雷老鼠头*1、进水管3米*2、地钻疏通头*1、卷管器、智能开关+遥控器","部",1]
[]
["备注：报价均包含增值税专用发票、运费等费用。         合计：          元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}